Markus Stroppel http://servix.mathematik.uni-stuttgart.de/∼stroppel/Perspektive/

nicht horizontale Fluchtpunkte

Zur Situation:

Auf dem Pultdach bilden Dachplatten ein Rechteck-Muster.

PSfrag replacements

Zur Abbildung der weder vertikalen noch horizontalen Dachkanten genügen noch die bisher gebräuchlichen Mittel:

Ordner der Spurpunkte im Grundriss, wahre Höhen parallel in die Bildtafel übertragen, schließlich Benutzung der beiden horizontalen Fluchtpunkte F_1 und F_2. Die Bilder der Dachkanten sind nicht parallel !

Der Schnittpunkt des Bilds der Dachkante d mit dem Bild ihrer Parallelen entsteht (wie im horizontalen Fall) als Spurpunkt F_d der Parallelen d_O zu d durch den Augpunkt O. Jede zur Dachkante d parallele Gerade wird abgebildet auf eine Gerade durch F_d. [Begründung analog zum horizontalen Fall: betrachte die von zwei parallelen Geraden aufgespannte Ebene, und deren Parallele durch den Augpunkt.] allgemeines Fazit:

Trifft die Parallele g_O zu einer Geraden g durch den Augpunkt die Bildtafel (ist also g nicht parallel zur Bildtafel), so gehen die Bilder aller Parallelen zu g durch den Spurpunkt von g_O. Anders, wenn g parallel zur Bildtafel läuft: In diesem Fall sind die Bilder aller zu g parallelen Geraden immer noch parallel.

Der Spurpunkt der Parallelen zu g durch den Augpunkt heißt Fluchtpunkt F_g der (Parallelklasse der) Geraden g.

Da wir hier auch nicht horizontale Geraden betrachten, muss F_g nicht auf dem Horizont liegen!

email: stroppel@mathematik.uni-stuttgart.de

Markus Stroppel http://servix.mathematik.uni-stuttgart.de/∼stroppel/Perspektive/

PSfrag replacements

Um den Fluchtpunkt zu konstruieren, muss man seine Ḧohe über (bzw. unter) dem Horizont bestimmen.

Dies kann z.B. in einem geeigneten Riss geschehen.

Eine Variante wird hier skizziert:

Die vertikale Ebene durch die Gerade O^′F^′_2 wird um die vertikale Gerade durch F^′_2 so gedreht, dass sie in die Bildtafel zu liegen kommt. Danach kann in dieser Ebene die Parallele zur Dachkante durch O^{′′′} konstruiert und der Schnittpunkt F^{′′′}_d mit der Drehachse ermittelt werden.

Da die Strecke zwischen F^′_2 = F^{′′′}_2 und F^{′′′}_d in der Bildtafel liegt und auch bei der Drehung nicht geändert wird, können wir die Höhe von F_d über dem Horizont jetzt ablesen.

email: stroppel@mathematik.uni-stuttgart.de