Markus Stroppel http://servix.mathematik.uni-stuttgart.de/∼stroppel/Perspektive/

Durchstoßpunkt-Methode

Im oberen Teil der links gezeigten Skizze findet man Grund- und Aufriss für folgende Situation: Augpunkt O, Bildtafel, zwei Punkte P und T sowie die Verbindungsgerade P T . Die Bilder von P und P T unter Zentral-Projektion aus O auf die Bildtafel sollen bestimmt (und im unteren Teil der Skizze konstruiert) werden.

Zunächst wird der Fußpunkt H des Lotes vom Augpunkt O auf die Bildtafel aufgesucht. Dieser Punkt heißt Hauptpunkt, bei einer natürlich wirkenden (d.h. der Sehphysiologie des Auges entsprechenden) Darstellung sollte er in der Mitte des entstehenden Bildes liegen.

Jetzt wird der Durchstoßpunkt Q des Sehstrahls von O durch P in Grund- und Aufriss konstruiert, die Abstände horizontal und vertikal zum Hauptpunkt werden aus dem Grund- bzw. Aufriss übertragen und so der Bildpunkt Q^∗ bestimmt.

Zur Konstruktion des Bilds der Geraden P T liegt T ungünstig, wir benutzen den Schnittpunkt S mit der Bildtafel.

email: stroppel@mathematik.uni-stuttgart.de